<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<R206A xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<R206A>
<Codice>R206AY113</Codice>
<SizeR206A>1/2”</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>1</Accessorio1>
<Accessorio2>2</Accessorio2>
<Accessorio3>5</Accessorio3>
<sl-SI>PICV 1/2” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - eno področje</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 1/2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 1/2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</hr-HR>
<it-IT>PICV 1/2” ISO 228 - scala singola</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1/2" - ISO 228, DP 25 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 1/2” ISO 228 - single scale</en-GB>
<fr-FR>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  ½‘’ M ISO 228</fr-FR>
<fr-BE>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  ½‘’ M ISO 228</fr-BE>
<nl-BE>PICV 1/2” ISO 228 - enkele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 1/2” ISO 228 – одинодиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 1/2” ISO 228 - escala única</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 1/2"  ISO 228 - einfache Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 1/2” ISO 228 - escala única</pt-PT>
<pl-PL>PICV 1/2” ISO 228 - pojedyncza skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 1/2" ISO 228</sk-SK>
<ro-RO>PICV 1/2" ISO 228 - scală simplă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AUY113</Codice>
<SizeR206A>1/2”</SizeR206A>
<Attacco>NPT</Attacco>
<Accessorio1>1</Accessorio1>
<Accessorio2>2</Accessorio2>
<Accessorio3>5</Accessorio3>
<sl-SI>PICV 1/2” NPT - tlačno neodvisni balansirni - eno področje</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 1/2” NPT - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 1/2” NPT - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</hr-HR>
<it-IT>PICV 1/2” NPT - scala singola</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1/2" - NPT, DP 25 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 1/2” NPT - single scale</en-GB>
<fr-FR>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  ½‘’ NPT</fr-FR>
<fr-BE>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  ½‘’ NPT</fr-BE>
<nl-BE>PICV 1/2” NPT - enkele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 1/2” NPT – одинодиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 1/2” NPT - escala única</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 1/2"  NPT - einfache Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 1/2” NPT - escala única</pt-PT>
<pl-PL>PICV 1/2” NPT - pojedyncza skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 1/2" NPT</sk-SK>
<ro-RO>PICV 1/2" NPT - scală simplă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY103</Codice>
<SizeR206A>1/2”</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>1</Accessorio1>
<Accessorio2>2</Accessorio2>
<Accessorio3>5</Accessorio3>
<sl-SI>PICV 1/2” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - dve  področji</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 1/2” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - dve skali</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 1/2” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - dve skali</hr-HR>
<it-IT>PICV 1/2” ISO 228 - scala doppia</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1/2" - ISO228, DP 25 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 1/2” ISO 228 - double scale</en-GB>
<fr-FR>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  ½‘’ M ISO 228</fr-FR>
<fr-BE>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  ½‘’ M ISO 228</fr-BE>
<nl-BE>PICV 1/2” ISO 228 - dubbele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 1/2” ISO 228 – двухдиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 1/2” ISO 228 - doble escala</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 1/2"  ISO 228 - doppelte Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 1/2” ISO 228 - escala dupla</pt-PT>
<pl-PL>PICV 1/2” ISO 228 - podwójna skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 1/2" ISO 228, dvojitá škála merania</sk-SK>
<ro-RO>PICV 1/2" ISO 228 - scală dublă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY104</Codice>
<SizeR206A>3/4”</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>1</Accessorio1>
<Accessorio2>2</Accessorio2>
<Accessorio3>5</Accessorio3>
<sl-SI>PICV 3/4” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - dve  področji</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 3/4” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - dve  skali</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 3/4” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - dve  skali</hr-HR>
<it-IT>PICV 3/4” ISO 228 - scala doppia</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 3/4" - DP 25 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 3/4” ISO 228 - double scale</en-GB>
<fr-FR>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  3/4‘’ M ISO 228</fr-FR>
<fr-BE>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  3/4‘’ M ISO 228</fr-BE>
<nl-BE>PICV 3/4” ISO 228 - dubbele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 3/4” ISO 228 – двухдиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 3/4” ISO 228 - doble escala</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 3/4"  ISO 228 - doppelte Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 3/4” ISO 228 - escala dupla</pt-PT>
<pl-PL>PICV 3/4” ISO 228 - podwójna skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 3/4" ISO 228, dvojitá škála merania</sk-SK>
<ro-RO>PICV 3/4" ISO 228 - scală dublă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY105</Codice>
<SizeR206A>1”</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>1</Accessorio1>
<Accessorio2>2</Accessorio2>
<Accessorio3>5</Accessorio3>
<sl-SI>PICV 1” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - dve  področji</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 1” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - dve  skali</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 1” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - dve  skali</hr-HR>
<it-IT>PICV 1” ISO 228 - scala doppia</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1" -ISO228, DP 25 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 1” ISO 228 - double scale</en-GB>
<fr-FR>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  1‘’ M  ISO 228</fr-FR>
<fr-BE>Vanne d’équilibrage indépendant de la pression (PICV) -  1‘’ M  ISO 228</fr-BE>
<nl-BE>PICV 1” ISO 228 - dubbele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 1” ISO 228 – двухдиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 1” ISO 228 - doble escala</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 1"  ISO 228 - doppelte Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 1” ISO 228 - escala dupla</pt-PT>
<pl-PL>PICV 1” ISO 228 - podwójna skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 1" ISO 228, dvojitá škála merania</sk-SK>
<ro-RO>PICV 1" ISO 228 - scală dublă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY125</Codice>
<SizeR206A>1”</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>1</Accessorio1>
<Accessorio2>2</Accessorio2>
<Accessorio3>5</Accessorio3>
<sl-SI>PICV 1” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - eno področje</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 1” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 1” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</hr-HR>
<it-IT>PICV 1” ISO 228 - scala singola</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1" -ISO228, DP 25 ÷ 400 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 1” ISO 228 - single scale</en-GB>
<fr-FR>Vanne d’équilibrage Indépendant de la pression (PICV) - 1" M  ISO 228</fr-FR>
<fr-BE>Vanne d’équilibrage Indépendant de la pression (PICV) - 1" M  ISO 228</fr-BE>
<nl-BE>PICV 1” ISO 228 - enkele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 1” ISO 228 – одинодиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 1” ISO 228 - escala única</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 1"  ISO 228 - einfache Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 1” ISO 228 - escala única</pt-PT>
<pl-PL>PICV 1” ISO 228 - pojedyncza skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 1" ISO 228</sk-SK>
<ro-RO>PICV 1" ISO 228 - scală simplă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY106</Codice>
<SizeR206A>1 1/4”</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>1</Accessorio1>
<Accessorio2>2</Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV 1 1/4” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - eno področje</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 1 1/4” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 1 1/4” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</hr-HR>
<it-IT>PICV 1 1/4” ISO 228 - scala singola</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1"1/4 -ISO228, DP 25 ÷ 400 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 1 1/4” ISO 228 - single scale</en-GB>
<fr-FR>Vanne d’équilibrage Indépendant de la pression (PICV) - 1 1/4" M  ISO 228</fr-FR>
<fr-BE>Vanne d’équilibrage Indépendant de la pression (PICV) - 1 1/4" M  ISO 228</fr-BE>
<nl-BE>PICV 1 1/4” ISO 228 - enkele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 1 1/4” ISO 228 – одинодиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 1 1/4” ISO 228 - escala única</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 1 1/4"  ISO 228 - einfache Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 1 1/4” ISO 228 - escala única</pt-PT>
<pl-PL>PICV 1 1/4” ISO 228 - pojedyncza skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 1 1/4" ISO 228</sk-SK>
<ro-RO>PICV 1 1/4" ISO 228 - scală simplă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY107</Codice>
<SizeR206A>1 1/2”</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>8</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV 1 1/2” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - eno področje</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 1 1/2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 1 1/2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</hr-HR>
<it-IT>PICV 1 1/2” ISO 228 - scala singola</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1"1/2 -ISO228, DP 25 ÷ 400 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 1 1/2” ISO 228 - single scale</en-GB>
<fr-FR>Vanne d’équilibrage Indépendant de la pression (PICV) - 1 1/2" M ISO 228</fr-FR>
<fr-BE>Vanne d’équilibrage Indépendant de la pression (PICV) - 1 1/2" M ISO 228</fr-BE>
<nl-BE>PICV 1 1/2” ISO 228 - enkele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 1 1/2” ISO 228 – одинодиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 1 1/2” ISO 228 - escala única</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 1 1/2"  ISO 228 - einfache Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 1 1/2” ISO 228 - escala única</pt-PT>
<pl-PL>PICV 1 1/2” ISO 228 - pojedyncza skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 1 1/2" ISO 228</sk-SK>
<ro-RO>PICV 1 1/2" ISO 228 - scală simplă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY108</Codice>
<SizeR206A>2"</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>8</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV 2” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - eno področje</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</hr-HR>
<it-IT>PICV 2” ISO 228 - scala singola</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1"1/4 -ISO228, DP 25 ÷ 400 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 2” ISO 228 - single scale</en-GB>
<fr-FR>Vanne d’équilibrage Indépendant de la pression (PICV) - 2" M ISO 228</fr-FR>
<fr-BE>Vanne d’équilibrage Indépendant de la pression (PICV) - 2" M ISO 228</fr-BE>
<nl-BE>PICV 2” ISO 228 - enkele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 2” ISO 228 – одинодиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 2” ISO 228 - escala única</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 2"  ISO 228 - einfache Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 2” ISO 228 - escala única</pt-PT>
<pl-PL>PICV 2” ISO 228 - pojedyncza skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 2" ISO 228</sk-SK>
<ro-RO>PICV 2" ISO 228 - scală simplă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY056</Codice>
<SizeR206A>1 1/4”</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>6</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV 1 1/4” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - eno področje</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 1 1/4” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 1 1/4” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</hr-HR>
<it-IT>PICV 1 1/4” ISO 228 - scala singola</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1"1/4 -ISO228, DP 16 ÷ 800 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 1 1/4” ISO 228 - single scale</en-GB>
<fr-FR>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE 1 1/4'' F</fr-FR>
<fr-BE>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE 1 1/4'' F</fr-BE>
<nl-BE>PICV 1 1/4” ISO 228 - enkele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 1 1/4” ISO 228 – одинодиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 1 1/4” ISO 228 - escala única</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 1 1/4"  ISO 228 - einfache Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 1 1/4” ISO 228 - escala única</pt-PT>
<pl-PL>PICV 1 1/4” ISO 228 - pojedyncza skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 1 1/4" ISO 228</sk-SK>
<ro-RO>PICV 1 1/4" ISO 228 - scală simplă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY057</Codice>
<SizeR206A>1 1/2”</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>7</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV 1 1/2” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - eno področje</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 1 1/2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 1 1/2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</hr-HR>
<it-IT>PICV 1 1/2” ISO 228 - scala singola</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 1"1/2 -ISO228, DP 16 ÷ 600 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 1 1/2” ISO 228 - single scale</en-GB>
<fr-FR>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE 1 1/2'' F</fr-FR>
<fr-BE>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE 1 1/2'' F</fr-BE>
<nl-BE>PICV 1 1/2” ISO 228 - enkele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 1 1/2” ISO 228 – одинодиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 1 1/2” ISO 228 - escala única</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 1 1/2"  ISO 228 - einfache Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 1 1/2” ISO 228 - escala única</pt-PT>
<pl-PL>PICV 1 1/2” ISO 228 - pojedyncza skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 1 1/2" ISO 228</sk-SK>
<ro-RO>PICV 1 1/2" ISO 228 - scală simplă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY058</Codice>
<SizeR206A>2"</SizeR206A>
<Attacco>ISO 228</Attacco>
<Accessorio1>7</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV 2” ISO 228 - tlačno neodvisni balansirni - eno področje</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV 2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV 2” ISO 228 - tlačno nezavisni balansirni - jedna skala</hr-HR>
<it-IT>PICV 2” ISO 228 - scala singola</it-IT>
<cs-CZ>PICV - 2" -ISO228, DP 16 ÷ 600 kPa, závit M30x1,5</cs-CZ>
<en-GB>PICV 2” ISO 228 - single scale</en-GB>
<fr-FR>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE 2'' F</fr-FR>
<fr-BE>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE 2'' F</fr-BE>
<nl-BE>PICV 2” ISO 228 - enkele schaal</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода 2” ISO 228 – одинодиапазонная шкала</ru-RU>
<es-ES>PICV 2” ISO 228 - escala única</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil 2"  ISO 228 - einfache Skala</de-DE>
<pt-PT>PICV 2” ISO 228 - escala única</pt-PT>
<pl-PL>PICV 2” ISO 228 -  pojedyncza skala regulacji</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil 2" ISO 228</sk-SK>
<ro-RO>PICV 2" ISO 228 - scală simplă</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY306</Codice>
<SizeR206A>DN65</SizeR206A>
<Attacco>Flangiato</Attacco>
<Accessorio1>3</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV DN65</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV DN65</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV DN65</hr-HR>
<it-IT>PICV DN65</it-IT>
<cs-CZ>PICV DN65</cs-CZ>
<en-GB>PICV DN65</en-GB>
<fr-FR>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN65</fr-FR>
<fr-BE>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN65</fr-BE>
<nl-BE>PICV DN65</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода DN65</ru-RU>
<es-ES>PICV DN65</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil DN65</de-DE>
<pt-PT>PICV DN65</pt-PT>
<pl-PL>PICV DN65</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil DN65</sk-SK>
<ro-RO>PICV DN65</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY308</Codice>
<SizeR206A>DN80</SizeR206A>
<Attacco>Flangiato</Attacco>
<Accessorio1>3</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV DN80</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV DN80</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV DN80</hr-HR>
<it-IT>PICV DN80</it-IT>
<cs-CZ>PICV DN80</cs-CZ>
<en-GB>PICV DN80</en-GB>
<fr-FR>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN80</fr-FR>
<fr-BE>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN80</fr-BE>
<nl-BE>PICV DN80</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода DN80</ru-RU>
<es-ES>PICV DN80</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil DN80</de-DE>
<pt-PT>PICV DN80</pt-PT>
<pl-PL>PICV DN80</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil DN80</sk-SK>
<ro-RO>PICV DN80</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY310</Codice>
<SizeR206A>DN100</SizeR206A>
<Attacco>Flangiato</Attacco>
<Accessorio1>4</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV DN100</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV DN100</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV DN100</hr-HR>
<it-IT>PICV DN100</it-IT>
<cs-CZ>PICV DN100</cs-CZ>
<en-GB>PICV DN100</en-GB>
<fr-FR>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN100</fr-FR>
<fr-BE>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN100</fr-BE>
<nl-BE>PICV DN100</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода DN100</ru-RU>
<es-ES>PICV DN100</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil DN100</de-DE>
<pt-PT>PICV DN100</pt-PT>
<pl-PL>PICV DN100</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil DN100</sk-SK>
<ro-RO>PICV DN100</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY312</Codice>
<SizeR206A>DN125</SizeR206A>
<Attacco>Flangiato</Attacco>
<Accessorio1>4</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV DN125</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV DN125</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV DN125</hr-HR>
<it-IT>PICV DN125</it-IT>
<cs-CZ>PICV DN125</cs-CZ>
<en-GB>PICV DN125</en-GB>
<fr-FR>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN125</fr-FR>
<fr-BE>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN125</fr-BE>
<nl-BE>PICV DN125</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода DN125</ru-RU>
<es-ES>PICV DN125</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil DN125</de-DE>
<pt-PT>PICV DN125</pt-PT>
<pl-PL>PICV DN125</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil DN125</sk-SK>
<ro-RO>PICV DN125</ro-RO>
</R206A>
<R206A>
<Codice>R206AY315</Codice>
<SizeR206A>DN150</SizeR206A>
<Attacco>Flangiato</Attacco>
<Accessorio1>4</Accessorio1>
<Accessorio2></Accessorio2>
<Accessorio3></Accessorio3>
<sl-SI>PICV DN150</sl-SI>
<sr-Latn-RS>PICV DN150</sr-Latn-RS>
<hr-HR>PICV DN150</hr-HR>
<it-IT>PICV DN150</it-IT>
<cs-CZ>PICV DN150</cs-CZ>
<en-GB>PICV DN150</en-GB>
<fr-FR>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN150</fr-FR>
<fr-BE>VANNE D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE DN150</fr-BE>
<nl-BE>PICV DN150</nl-BE>
<ru-RU>Автоматический регулятор расхода DN150</ru-RU>
<es-ES>PICV DN150</es-ES>
<de-DE>Druckunabhängiges Regulierventil DN150</de-DE>
<pt-PT>PICV DN150</pt-PT>
<pl-PL>PICV DN150</pl-PL>
<sk-SK>Dynamický vyvažovací ventil DN150</sk-SK>
<ro-RO>PICV DN150</ro-RO>
</R206A>
</R206A>
